F248Z


Практическая работа N3
----------------------

    "Женщина, которая никогда в жизни не видела слона,
    узрела это сбежавшее из зоопарка животное у себя в саду.
    Она позвонила в полицию и начала вопить в трубку:
    "У меня в саду находится огромное животное!
    Оно рвет овощи с грядки своим хвостом!
    И вы не поверите, если я скажу вам, куда оно их засовывает!""

    Стив Возняк. "Стив Джобс и я: подлинная история Apple"


Сименс Лого версия 8. На входах сигналы амплитудой A и B. На выходе F.

Показать выходное значение

  -- лампой, горит если не 0.
  -- стрелкой прибора (message texts, progress bar).
  -- цифрой на экране message texts.
  -- изменение во времени на самописец (PI controller, PV-only).

Варианты работы
---------------

На входах сигналы амплитудой A и B. На выходе F.

  1.H. Сумма F = A + B.
  2.I. Разность F = A - B.
  3.J. Произведение F = A * B. Не допускать переполнения.
  4.K. Частное F = A / B. Не допускать деления на 0.
  5.L. Остаток от деления F = A % B. Не допускать деления на 0.
  6.M. Если A < B то F = 123 иначе 321.
  7.N. Если A <= B то F = 123 иначе 321.
  8.O. Если A == B то F = 123 иначе 321.
  9.P. Если A != B то F = 123 иначе 321.
  A.Q. Если A >= B то F = 123 иначе 321.
  B.R. Если A > B то F = 123 иначе 321.

На входах сигналы амплитудой A B и C. На выходе F.

  C.S. Максимальное из A, B, С.
  D.T. Минимальное из A, B, С.
  E.U. Среднее от A, B, С.

На входах цифровые (да или нет) сигналы x3 x2 x1 x0.

  F.V. Аналоговое значение, считанное с 4 цифровых входов.
       Например: x3=1 x2=1 x1=0 x0=0 тогда f = 12.

Один цифровой вход (без фиксации)

  G.W. Время прошедшее от последнего нажатия кнопки.
