J4HJU

Host-Only networking..
----------------------

  File -> Host Network Manager

После "Apply" в командном окне Windows по
команде ipconfig вижу произведенные изменения

Виртальная машина собрана по рецепту из:

  2019 Spring
    ..
    Simple Debian 9 GateWay на nelus.tpt.edu.ee

Ее можно скачать по ссылке

  (секция Download)
    ..
    Simple Debian 9 Gateway на nelus.tpt.edu.ee

Первый адаптер пойдет в NAT, второй в Host Only Network.
Нужно будет настроить в VirtualBox Manager по картинке.

  File -> Host Network Manager (белый)

в Виртуальной машине Gateway, файл /etc/network/interfaces
должен иметь вид:

  # cat /etc/network/interfaces

  # The loopback network interface
  auto lo
  iface lo inet loopback

  allow-hotplug enp0s3
  iface enp0s8 inet dhcp

  allow-hotplug enp0s8
  iface enp0s3 inet static
          address 192.168.100.100
          netmask 255.255.255.0

ВАЖНО:

1. МАСКА ДЛЯ HOST-ONLY ЧТО-ЛИ СЕКРЕТНАЯ, ВО ВСЯКОМ СЛУЧАЕ
   АДРЕСА 192.168.0.0/16 у меня просвечивают.

2. АДРЕСА HOST-ONLY ETHERNET АДАПТЕРА И enp0s8          РАЗНЫЕ
   у меня 192.168.100.101             и 192.168.100.100

3. НАСТРАИВАЙТЕ В ТОМ ЧИСЛЕ ПО КАРТИНКЕ В секции COMICS

     VirtualBox Host Only networks


# DNS на Хосте Windows 10
-------------------------

  https://gist.github.com/zenorocha/18b10a14b2deb214dc4ce43a2d2e2992

..
For Windows 10 and 8

  + Press the Windows key.
  + Type Notepad in the search field.
  + In the search results, right-click Notepad and select Run as administrator.
  + From Notepad, open the following file:

     c:\Windows\System32\Drivers\etc\hosts

  + Make the necessary changes to the file.

    ..
    192.168.100.100 ufo.mars

  + Click File > Save to save your changes.


