201302251704


Lab 7. Схемы с таймерами.

Выбор варианта: номер варианта остаток (%) от деления нацело (\) порядкового номера по списку на сайте:

  www.tptlive.ee -> inimesed -> õpilased -> põhikooli baasil 
  (PÄEVAÕPE) -> Õpperühm: XX-XX
  
на число вариантов. Например, 39-му номеру по списку в случае пяти вариантов:

  39  \  5 = (7,  4)
   
следует выполнять работу номер 4.


Варианты:

Собрать функциональный блок из: указанного в варианте другого функционального блока; схем базовых функций (И, И-НЕ, ИЛИ, ИЛИ-НЕ, XOR, НЕ); и схем захвата фронта (CFF - catch forefront, CRF - catch rear front, тест-контейнер - container-CFFCRF.lsc).

Приняты следующие условные обозначения для таймерных функциональных блоков в коммутационных схемах (.lsc) Siemens Logo!:

  - Задержка включения                    T01
  - Задержка отключения                   T10
  - Интервальное реле - импульсный выход  Ti
  - Асинхронный генератор импульсов       Tg

  00. T01 из T10
  
  01. T01 из Ti
  
  02. T01 из Tg
  
  03. T10 из T10
  
  04. T10 из Ti
  
  05. T10 из Tg
  
  06. Ti  из T01
  
  07. Ti  из T10
  
  08. Ti  из Tg
  
  09. Tg  из T01
  
  10. Tg  из T10
  
  11. Tg  из Ti
  
  12. Дополнить схему контейнера АЛУ (арифметическое логическое устройство) так, чтобы при включении вычислялось 5 + 3. Подсказка - добавить схему симуляции последовательного нажатия четырех кнопок (веером.lsc). Внимание! свойство входа "кнопка без фиксации" при копировании блоков будет потеряно (баг).
         
  13. Дополнить схему контейнера АЛУ (арифметическое логическое устройство) так, чтобы при включении вычислялось 12 - 10. Подсказка - добавить схему симуляции последовательного нажатия четырех кнопок (веером.lsc). Внимание! свойство входа "кнопка без фиксации" при копировании блоков будет потеряно (баг). 

  14. Дополнить схему контейнера АЛУ (арифметическое логическое устройство) так, чтобы при включении вычислялось 12 И 3. Подсказка - добавить схему симуляции последовательного нажатия четырех кнопок (веером.lsc). Внимание! свойство входа "кнопка без фиксации" при копировании блоков будет потеряно (баг).
   
  15. Дополнить схему контейнера АЛУ (арифметическое логическое устройство) так, чтобы при включении вычислялось 3 ИЛИ 4. Подсказка - добавить схему симуляции последовательного нажатия четырех кнопок (веером.lsc). Внимание! свойство входа "кнопка без фиксации" при копировании блоков будет потеряно (баг).
   
  16. Дополнить схему контейнера АЛУ (арифметическое логическое устройство) так, чтобы при включении вычислялось НЕ 1. Подсказка - добавить схему симуляции последовательного нажатия четырех кнопок (веером.lsc). Внимание! свойство входа "кнопка без фиксации" при копировании блоков будет потеряно (баг).
