F9PKN


    Чем Вам наши машины не нравятся? Вы что, инженер-моторист?
    Мумий Тролль, Зеленый rocks (Gangster Drive-By Mix),
    Похители книг, 2004

Соединение с Raspberry Pi (headless)
------------------------------------

  http://www.element14.com/community/community/raspberry-pi
       /raspberrypi2/blog/2015/04/08
       /how-to-set-up-a-static-fixed-ip-address-on-raspberry-pi

Вариант 1. В Windows 8.1 компьютер (хост) вставлена USB сетевая карта

  USB 2.0 Fast Ethernet Adapter EU-4208

В Raspbian OS предварительно изменен файл настроек сетевых интерфейсов
/etc/network/interfaces. Raspberry Pi подключен к карте EU-4208.

  pi@raspberrypi ~ $ cat /etc/network/interfaces
  auto lo
  iface lo inet loopback

  auto eth0
  allow-hotplug eth0
  iface eth0 inet static
  address 172.16.1.102
  netmask 255.255.255.0
  network 172.16.1.0
  gateway 172.16.1.1

  auto wlan0
  ...

Было:

  pi@raspberrypi ~ $ cat /etc/network/interfaces.orig
  auto lo
  iface lo inet loopback

  auto eth0
  allow-hotplug eth0
  iface eth0 inet manual

  auto wlan0
  ...

1. Настроим USB карту на статический адрес 172.16.1.1:

  Control Panel ->
  Network and Sharing Center ->
  Change adapter settings ->
  Ethernet 3 Unidentified network: ASIX AX88772B USB2.0 to Fast Eth..
  Properties ->
  Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)

    Use the following IP address:  172. 16.  1.  1
    Subnet mask:                   255.255.255.  0
    Default gateway:                  .   .   .

2. Коннектимся с Raspberry Pi компьютером через SSH (PuTTY) на адрес

     172.16.1.102

3. При желании можно связаться по vnc. Тогда в PuTTy:

  $ startx &  # стартует на GPU (через XMing не пытаться)
  $ vncserver :1 -geometry 1280x960 -depth 24 -dpi 96
  $ vncpasswd # если забылся пароль, можно ввести новый

------

Вариант 2. Raspberry PI в подсети (сегменте) класса.

1. Выясняем IP своего компьютера. Например 192.168.1.56
2. Устанавливаем nmap, сканируем сегмент в файл (например ip.txt)
3. Ищем MAC начинающийся с B8:27:EB.. это и есть Raspberry Pi
4. Коннектимся PuTTY на найденный IP.

Пример работы NMAP
------------------

  Nmap scan report for 192.168.1.64   <<<-------------------
  Host is up (0.00s latency).                               |
  MAC Address: B8:27:EB:F5:53:BB (Raspberry Pi Foundation)  |
               ^^^^^^^^ ------------------------------------
  Nmap scan report for 192.168.1.66
  Host is up (0.00s latency).
  MAC Address: C0:3F:D5:65:91:EC (Elitegroup Computer Systems Co.)
  Nmap scan report for 192.168.1.245
  Host is up (0.00s latency).
  MAC Address: 00:12:17:69:21:8D (Cisco-Linksys)
  Nmap scan report for 192.168.1.254
  Host is up (0.00s latency).
  MAC Address: 00:24:17:6A:D5:03 (Thomson Telecom Belgium)
  Nmap scan report for 192.168.1.70
  Host is up.
  Nmap done: 256 IP addresses (5 hosts up) scanned in 3.22 seconds
