201302191020


Lab. 6  Knightrider (на базе автомата Мура и на базе двоичного счетчика)

Выбор варианта: номер варианта остаток (%) от деления нацело (\) порядкового номера по списку на сайте:

  www.tptlive.ee -> inimesed -> õpilased -> põhikooli baasil (PÄEVAÕPE) -> Õpperühm: XX-XX
  
на число вариантов. Например, 39-му номеру по списку в случае пяти вариантов:

  39  \  5 = (7,  4)
   
следует выполнять работу номер 4.


Варианты:

  0. Tiny Knightrider (3 лампочки) на базе двоичного счетчика 010 111 010 000 010 ... Построить схему (4 такта).
  
  1. Middle Knightrider (5 лампочек) на базе двоичного счетчика Найти схему в альбоме схем (micro-siemenslogo.zip). 00100 01110 11111 01110 00100 00000 00100 ... (6 тактов). DDR - DD with reset. Демонстрировать номер такта на дисплее "текстовые сообщения" (Использовать DAC4, аналоговый усилитель, текстовые сообщения).
  
  2. Big Knightrider (7 лампочек) на базе двоичного счетчика Найти схему в альбоме схем (micro-siemenslogo.zip): 0001000 0011100 0111110 1111111 0111110 0011100 0001000 0000000 0001000 ... (8 тактов). Уменьшить количество тактов до 5: 0001000 0011100 0111110 1111111 0000000 0001000.
     
  3. Tiny Knightrider (3 лампочки) на базе автомата Мура. Найти схему в альбоме схем (micro-siemenslogo.zip). Собрать данный автомат без подуровней.
  
  4. Middle Knightrider (5 лампочек) на базе автомата Мура. Найти схему в альбоме схем (micro-siemenslogo.zip). Демонстрировать номер такта на дисплее "текстовые сообщения" (Использовать перекодировщик RCDM: 1->0, 3->1, 7->2, 11->3 9->4, 8->5 DAC4, аналоговый усилитель, текстовые сообщения).
  
  5. Huge Knightrider (7 лампочек) на базе автомата Мура. Найти схему в альбоме схем (micro-siemenslogo.zip). Отключить подсхему (MA4), собрать и подключить ее на уровне схемы автомата.
  
  6. Mad Knightrider (9 лампочек) на базе автомата Мура. Найти схему в альбоме схем (micro-siemenslogo.zip) и оформить комбинационную схему в виде подсхемы (на примере Tiny Knightrider).
     
     
  
