201303051950


Lab 8. Знакомство с аналоговыми функциональными блоками.

для изучения аналоговой электроники потребуются:

  - Источник питания (БП), breadboard, провода и объекты изучения имеются в симуляторе, цепи питания на схемах не показываются, а значит ненужны. Oстальное есть в наличии виртуально. 

  - устройство для наблюдения изменения сигнала во времени (например, осциллограф) и определения спектральных характеристик сигнала (спектроанализатор, свип-генератор). Предстоит построить. 

  1. С помощью функционального блока "линейно-нарастающее напряжение" создать UDF - генератор линейно-нарастающего пилообразного сигнала ( /!/!/!.. формы).
   
  2. С помощью функционального блока "линейно-нарастающее напряжение" создать UDF - генератор линейно-спадающего пилообразного сигнала ( !\!\!\.. формы).

  3. С помощью функционального блока "линейно-нарастающее напряжение" создать UDF - генератор сигнала треугольной формы ( /\/\/\.. ).

  4. С помощью функционального блока "линейно-нарастающее напряжение" создать UDF - генератор сигнала прямоугольной формы (меандр).

  5. С помощью UDF DAC4 создать UDF - генератор  синусoидального сигнала ( 0,4,8,10,12,13,14,14,13...)

                                          t dcba zyxw  A
     ^                                   ---------------
  +14|     **                             0 0000 0000  0
  +12|   *    *                           1 0001 0100  4
  +10|  *      *                          2 0010 1000  8
   +8| *        *                         3 0011 1010 10
   +6|                                    4 0100 1100 12
   +4|*          *                        5 0101 1101 13
   +2|                                    6 0110 1110 14
    0*123456789abc*------------*--> t     7 0111 1110 14
   -2|                                    8 1000 1101 13
   -4|             *          *           9 1001 1100 12
   -6|                                    A 1010 1010 10
   -8|              *        *            B 1011 1000  8
  -10|               *      *             C 1100 0100  4
  -12|                *    *              D 1101 0000  0
  -14|                  **                E 1110 0000  x
                                          F 1111 xxxx  x
                                      
