201301310912


Постоянно спотыкаемся об ограничения и баги:

Ограничения:

  - В подсхеме не более 8 входов
  - В подсхеме не более 4 выходов
  - В подсхеме не более 100 базовых (не UDF) элементов.
  - Размеры поля как для UDF, так и для FBD ограничены.
  
Баги:

  - Невозможно передать по ссылке сохраненное значение (Ax) из "контроля аналоговых значений" в "аналоговые вычисления"
    
  - провода цепей с выхода на вход можно тянуть только в определенной последовательности.
  

Lab. 4  Двоичный Счетчик.

Воспользоваться схемой двоичного счетчика 

   0:0000,  1:0001, 2:0010,  3:0011,  4:0100,  5:0101,  6:0110, 
   7:0111,  8:1000, 9:1001, 10:1010, 11:1011, 12:1100, 13:1101, 
  14:1101, 15:1111
   
из архива схем Siemens Logo Live ! на этом-же сайте. Использовать готовые подсхемы (UDF).

Выбор варианта: номер варианта остаток (%) от деления нацело (\) порядкового номера по списку на сайте:

  www.tptlive.ee -> inimesed -> õpilased -> põhikooli baasil (PÄEVAÕPE) -> Õpperühm: XX-XX
  
на число вариантов. Например, 39-му номеру по списку в случае пяти вариантов:

  39  \  5 = (7,  4)
   
следует выполнять работу номер 4.


Варианты:


  0. 16 лампочек на выходе загораются в по-кругу:
  
   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 16 0  1  .. 
  -+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---> t
   0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 16 17 .. 

    
  1. 8 лампочек на выходе загораются в по-кругу. Нет промежутков времени, когда не горит ни одна из лампочек. Нет промежутков времени, когда горит более одной лампочки. Время цикла такое-же, как в варианте 0:
  
   1  1  2  2  3  3  4  4  5  5  6  6  7  7  8  8  1  1 .. 
  -+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---> t
   0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 16 17 .. 

    
  2. 4 лампочки на выходе загораются в по-кругу. Нет промежутков времени, когда не горит ни одна из лампочек. Нет промежутков времени, когда горит более одной лампочки. Время цикла такое-же, как в варианте 0:

   1  1  1  1  2  2  2  2  3  3  3  3  4  4  4  4  1  1  .. 
  -+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---> t
   0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 16 17 .. 

    
  3. 2 лампочки на выходе загораются в по-кругу. Нет промежутков времени, когда не горит ни одна из лампочек. Нет промежутков времени, когда горит более одной лампочки. Время цикла такое-же, как в варианте 0:
  
   1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  1  1  .. 
  -+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---> t
   0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 16 17 .. 

   
  4. 3 лампочки загораются накатом, одна горит непрерывно.
  
            4           4           4           4  
         3  3        3  3        3  3        3  3  
      2  2  2     2  2  2     2  2  2     2  2  2     2
   1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  .. 
  -+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---> t
   0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 16 17 .. 


  5. 3 лампочки гаснут накатом. 
  
   3           3           3           3           3       
   2  2        2  2        2  2        2  2        2  2    
   1  1  1     1  1  1     1  1  1     1  1  1     1  1  ..
                                                                 
  -+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---> t
   0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 16 17 .. 


  6. Волна.
  
            4                       4            
         3  3  3                 3  3  3         
      2  2  2  2  2           2  2  2  2  2           2
   1  1  1  1  1  1  1     1  1  1  1  1  1  1     1  1  ..
   1  1  1  1  0  0  0  0  1  1  1  .. используйте флажок
  -+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---> t
   0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 16 17 ..
   
   
  
  
    
