Meet Copy/Paste

        Табличка на воротах в городище:

        +-----------------------------------+
        | Королевство кривых зеркал.        |
        | Вход бесплатный, выход за деньги. |
        +-----------------------------------+

    Что нужно знать об электричестве?
    ---------------------------------

    1. Есть три фазы и ноль.

    2. Если схватишься за провода (P)фаза--(0)ноль, ударит. Бывает еще (G),
       провод заземления.  PP ударяет даже сильнее, чем P0.
       PG ударяет иногда. 0G может ударить, когда PG не ударяет.

    3. Важные цифры 220 вольт, 380 вольт, 50 герц.

    4.Важные соединения

      -- Звезда 0-нагрузка-P1 0-нагрузка-P2 0-нагрузка-P3. Нужно 4 провода:
         0 P1 P2 P3

      -- Треугольник P1-нагрузка-P2 P2-нагрузка-P3 P3-нагрузка-P1.
         Нужно три провода P1 P2 P3.

    5. Короткое замыкание (КЗ) возникнет, если соединить между собой
       провода, между которыми вольтметр показывает не ноль. Обрыв
       возникнет, если вольтметр показывает ноль там, где не должен.

    Примеры
    -------

    2 провода 1 фаза:

    0P=0 и неонка на отвертке не горит ни на одном из проводов ..
         обрыв фазы.

    0P=0 но неонка горит на любом из проводов ..
         пойди выспись (и ноль и фаза подключены к одной и той же фазе).

    3 провода 3 фазы:

    P1P2=~380V P2P3=P3P1=0 .. обрыв P3.
    P1P2=P2P3=0 P3P1=380 .. обрыв P2.
    P1P2=P3P1=0 P2P3=380 .. обрыв Р1.

    4 провода 3 фазы: 0P1=0P2=0P3=0 .. ноль в обрыве.

    0P1=0 0P2=220 OP3=220 .. P1 в обрыве.
    0P1=220 0P2=0 0P3=220 .. P2 в обрыве.
    0P1=220 0P2=220 0P3=0 .. P3 в обрыве.

    Задачи
    ------

    1. В центре пещеры ака флаг Великобритании -- освещаемое помещение.
       На выходах (внешние концы лучей) 8 выключателей. Соединить так,
       чтобы можно было включить и выключить свет войдя и выйдя через любой
       проход.

          s0 s1 s2
           \ | /
        s3 -(x)- s4
           / | \
          s5 s6 s7

      1. Использовать вексельные и перекидные выключатели.
      2. Использовать контроллер "Siemens-Logo" и кнопки без фиксации.
      3. Использовать контроллер "Arduino Uno" и кнопки с фиксацией.
      4. Использовать микроконтроллер Atmel AVR "ATMega 88". Кнопки по выбору.
      5. Использовать микрокомпьютер "Raspberry PI". Кнопки по выбору.

    2. Подключить к однофазной сети трехфазный двигатель

      1. Изобразить подключение к колодке 3+3. Показать подсоединение обмоток.
      2. Показать подсоединение для противоположного направления вращения.
      3. Автоматизировать отключение пускового конденсатора с помощью "Siemens-Logo".
      4. Автоматизировать отключение пускового конденсатора с помощью "Arduino Uno".
      5. Автоматизировать отключение пускового конденсатора с помощью "ATMega 88".
      6. Автоматизировать отключение пускового конденсатора с помощью "Raspberry PI".

    Дополнительно
    -------------

    Зная математику, об электричестве можно знать меньше, но другое.