20130103


Siemens Logo v.7

    Элемент аристократического воспитания:
    No one is interested in "what do you feel?", it is important how you behave
    Элемент поведения 21 века:
    No one is interested in "what do you know?", it is important what you expose


Что следует знать до знакомства с вычислительными устройствами?
---------------------------------------------------------------

Алгебры: Объекты и операции над ними.

  Буля -- объект: { 0, 1 } операции: { &, | OR, ! NOT }
  Жегалкина -- объекты: { 0, 1; 1 } операции: { & AND, ^ XOR }
  Шеффера (Sheffer stroke) -- объект: { 0, 1 } операция: &! NAND
  Пирса (Pierce arrow) -- объект:{ 0, 1 } операция: |! NOR
  
Комбинационные схемы:

  СКНФ -- cовершенная конъюнктивная нормальная форма.
  СДНФ -- cовершенная дизъюнктивная нормальная форма.
  Законы алгебр и правила преобразования. Доказательства в моей заметке (truth tables).
  
Последовательные схемы:

  Триггеры
  Счетчики
  
Автоматы:

  Мили (Mealy automata)
  Мура (Moore automata)
  Гоффман (Huffman-Mealy automata)
  Сети Петри (Petri)
  
Вычислительные устройтва:

  Микропроцессоры
  Микроконтроллеры
  PLC, PAC
  SoC


Работа 0. Установка ПО
----------------------

  Установка среды программирования и симулятора Siemens Logo! v.7
    
    -- Распаковать Java Portables с моего сайта в каталог C:\
    
    -- Зайти в папку C:\Portables\Siemens\LOGOComfort_V7(Demo)
    
    -- Запустить Start.exe
    
    -- Установить Tools -> Options -> Language -> Русский язык
    
    -- Ознакомиться с встроенными элементами:
     
      Цифровые: Вход, Состояние 0, Состояние 1, Выход, Флаг
      Базовые функции: AND, NAND, OR, NOR, XOR, NOT
      Таймеры: Асинхронный генератор импульсов
      Аналоговые: ПИ-регулятор
      Прочее: Реле с блокировкой, Импульсное реле, Тексты сообщений
      
    -- Освоить движения:
    
          двойной щелчок левой кнопкой мыши по блоку -> Эмуляция
          двойной щелчок левой кнопкой мыши по блоку -> Параметр
 
          двойной щелчок левой кнопкой мыши по блоку -> Справка


Работа 1. Дисплей
-----------------

  Собрать схему с одной кнопкой без фиксации.
  При включении симулятора экран дисплея пуст.
  При нечетном щелчке по кнопке загорается надпись "HELLO".
  При четном натуральном щелчке по кнопке загорается надпись "GOODBYE".
  
  Добавить кнопку "Сброс", возвращающую автомат в стартовое состояние.
  
    (  ) --> ( HELLO )
                | ^
                v |
             (GOODBYE)
             

Работа 2. Подсхемы
------------------

  Распаковать на столе набор схем "Siemens Logo! live simulations"
  Зарегистрировать подсхемы, для чего:
  
    Сервис -> Параметры -> UDF -> Библиотека UDF -> Добавить UDF
    все файлы с расширением LMA.
  
  Открыть схему с примением подсхем (например container-SINGENERATOR) и освоить движение:
  
    правый щелчек по UDF блоку -> расширить UDF.
          
       
Работа 3. Осциллограф
---------------------

  Подключить на выход предыдущей схемы ПИ-регулятор и наблюдать волну синуса.



