F248Z


Практическая работа N1. Знакомство с Сименс Лого версия 8
---------------------------------------------------------

                          Я вывел не меньше миллиона палочек,
                          потому что мой учитель утверждал, что,
                          пока они не будут "попиндикулярны",
                          дальше двигаться ни в коем случае нельзя.

                          "Два Капитана", Вениамин Каверин

На входах сигналы амплитудой A и B. На выходе F.

Оформить вычислительный модуль, как подсхему.
Показать выходное значение:

  -- лампой, горит если не 0.
  -- стрелкой прибора (message texts -> progress bar).
  -- цифрой на экране message texts.
  -- изменение выходного значения во времени на самописец
     (PI controller, PV-only).

Варианты работы
---------------

На входах сигналы амплитудой A и B. На выходе F.

  1. Сумма F = A + B.
  2. Разность F = A - B.
  3. Произведение F = A * B. Не допускать переполнения.
  4. Частное F = A / B. Не допускать деления на 0.
  4. Остаток от деления F = A % B. Не допускать деления на 0.
  5. Если A < B то F = 123 иначе 321.
  6. Если A <= B то F = 123 иначе 321.
  7. Если A == B то F = 123 иначе 321.
  7. Если A != B то F = 123 иначе 321.
  8. Если A >= B то F = 123 иначе 321.
  9. Если A > B то F = 123 иначе 321.

На входах сигналы амплитудой A B и C. На выходе F.

 10. Максимальное из A, B, С.
 11. Минимальное из A, B, С.
 12. Среднее от A, B, С.

На входах цифровые (да или нет) сигналы x3 x2 x1 x0.

 13. Аналоговое значение, считанное с 4 цифровых входов.
     Например: x3=1 x2=1 x1=0 x0=0 тогда f = 12.

Один цифровой вход (без фиксации)

 14. Время прошедшее от последнего нажатия кнопки.
 15. Время прошедшее от последнего отпускания кнопки.
