201304261010


Slax Linux 7 на занятиях микропроцессорами

  (Есть ISO http://nelus.tpt.edu.ee/big/SlaxCDPlusSoft.iso

   md5: 139bf1c774f44abe5df00cefb7c992f3)

С сайта slax.org скопировать 32-битную русскую версию для USB. Распаковать архив на флешку в папку slax. Зайти в \slax\boot и администратором выполнить файл (run) bootinst.bat. В BIOS компьютера разрешить загрузку с USB флеш- накопителя. Загрузить систему и скачать в папку /home:
 
  Siemens Logo Comfort v.7 (Demo) c сайта Siemens
  Русификатор (там же)
  альбом схем micro_siemenslogo (nelus.tpt.edu.ee)
  
  Исходники симулятора AQA c caйта softwareforeducation.com/wikileki
  
  java runtime для Linux x86 (java.sun.com)
  jar файл симулятора Logisim (найти в поисковике)
  альбом схем для Logisim (nelus.tpt.edu.ee)
  
  модуль wine: slax activate wine
  visual basic runtime для wine (nelus.tpt.edu.ee)
  симулятор picsimulatoride (oshosoft.com)
  
  mikroC для PIC (www.mikroe.com)
  mplab6 (nelus.tpt.edu.ee)
  
  симулятор машины Поста АLGO2000 (найти в поисковике)
  

Siemens Logo !. 

  1. Открыть терминал, поставить читаемый размер шрифта (правая кнопка мыши, настроить профиль, внешний вид, например: черный текст белый фон, шрифт 14). Поставить раскладку клавиатуры US (мышкой щелкнуть по флагу внизу справа)
     
  2. Зайти в папку home, запустить установку Siemens Logo Comfort v.7

     cd /home
     sh SiemensLogo7Setup.bin  (sh S<TAB><ENTER>)
     
  3. Запустить программу, установить русский интерфейс, зарегистрировать подсхемы, открыть тестовую схему
     
     cd /usr/local/bin/Siemens/LOGOComfort_V7\(Demo\)
     ./LOGOComfort
     Help -> Update Center -> File System -> home -> russian_v7.luf ->
     Русский язык.
     ./LOGOComfort
     Сервис -> 
         Параметры -> 
             UDF -> 
                 Добавить UDF -> 
                     пройти в папку /home/micro-siemenslogo (вход в папку
                     кнопкой ENTER) -> выбрать все *.lma -> OK
     Файл -> 
         Открыть -> 
             пройти в папку /home/micro-siemenslogo (вход в папку кнопкой 
             ENTER) -> <пример>.lsc
   
   
Logisim

Установить Oracle Sun Java JRE

   cd /home
   mv jre1.7.0_21 /usr
   ln -sf /usr/jre1.7.0_21/bin/java /usr/bin/java
   java -jar logisim-generic-2.7.1.jar
   
   
AQA

Запустить браузер (firefox). Загрузить страницу

   file:///home/aqa/sim.swf
   
в новой закладке открыть сайт с примерами. Скопировать пример в симулятор, проверить работоспособность.


PICSIMULATORIDE

С помощью wine установить симулятор. Копировать содержимок папки /home/vbrun6sp6-wine в /root/.wine/drive_c/windows/system32, c помощью wine запустить симулятор.

   wine picsomulatoride692.exe
   cd /root/.wine/drive_c/Program Files/Pic Simulator IDE"
   wine picsimulatoride.exe
   
   
Машина Тьюринга

   cd /home/Mashina_Posta_2000/ALGO2000
   wine ALGO2000.EXE
   интерпретатор -> Машина Тюринга


MikroC

С помощью wine установить программу. С помощью wine запустить программу.
